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	Παράρτημα F1/14 του Πιστοποιητικού Αρ. 494-8
ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Προτύπου Χημικού Εργαστηρίου Νοτίου Ελλάδος 
του 

ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5
της 

ΔΕΗ Α.Ε.



	Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή
	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες 
	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές

	Χημικές δοκιμές

	Ορυκτά στερεά καύσιμα


	1.Προσδιορισμός υγρασίας
	ASTM D 7582-2024

	
	2.Προσδιορισμός άνθρακα, υδρογόνου, αζώτου και θείου
	Εσωτερική μέθοδος (ΣΑΣΚ) βασισμένη στα πρότυπα

ISO 29541:2025
ISO 15178:2000

	
	3.Προσδιορισμός ανώτερης και κατώτερης θερμογόνου δύναμης
	ISO 1928:2025

	
	4.Προσδιορισμός της άμεσης ανάλυσης
	ASTM D 7582-2024

	
	5.Προσδιορισμός υπολειπόμενου καυσίμου σε δείγμα τέφρας (υγρής ή ιπτάμενης)
	ASTM D 7582-2024

	Σκύρα ασβεστολίθου 
	Προσδιορισμός υγρασίας με ξήρανση
	ASTM C 566-19

	Σκύρα ασβεστολίθου
	Προσδιορισμός διοξειδίου του άνθρακα
	ΕΛΟΤ ΕΝ 12485:2017


	Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή
	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες 
	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές

	Υγρά καύσιμα


	1.Προσδιορισμός  υγρασίας
	ASTM D 6304 - 25

	
	2.Προσδιορισμός άνθρακα, υδρογόνου, αζώτου και θείου
	ASTM D 5291 - 21
ASTM D 5623 - 24

	
	3.Προσδιορισμός ανώτερης και κατώτερης θερμογόνου δύναμης
	ASTM D 4809 - 25


Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, ΑΗΣ Μεγαλόπολης, Μονάδα 5, Αρκαδία

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής: Μ. Κόντου 
Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 07.03.2025.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 494-8, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 07.01.2030.
Αθήνα, 01.09.2026









     Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος

       Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.
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