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Παράρτημα  F1A/16 του Πιστοποιητικού Αρ. 751-5
ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Μετρήσεων και Διακριβώσεων
της

ΕΣΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ

για την διενέργεια περιβαλλοντικών μετρήσεων και δειγματοληψιών



	 Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή
	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες 
	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
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	1. Απαέρια εκπομπών σταθερών πηγών 


	1. Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της

συγκέντρωσης μάζας επιμέρους αερίων οργανικών ενώσεων
	TSI 13649:2014

	
	2. Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της

συγκέντρωσης μάζας HCl 
	ΕΛΟΤ EN 1911:2010



	
	3. Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της

συγκέντρωσης μάζας αερίων φθοριούχων ενώσεων 
	ΙSO 15713:2006



	
	4. Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό ολικής εκπομπής των As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb,Ti,V και Fe
	ΕΛΟΤ ΕΝ 14385:2004*


	
	5. Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της

συγκέντρωσης μάζας NOx
	US EPA Method 7D (όπως ισχύει)

	
	6. Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της

συγκέντρωσης μάζας SO2
	ΕΝ14791:2017

	

	2. Απαέρια εκπομπών σταθερών πηγών 


	1. Δειγματοληψία και προσδιορισμός σωματιδιακής ύλης (σκόνης) κατά μάζα, με ισοκινητική δειγματοληψία
	ΕΝ13284-1:2017

ISO 9096:2017

	
	2. Μέτρηση της ταχύτητας και της ροής των απαερίων σε απαγωγούς αερίων
	ISO 10780:1994

	
	3. Προσδιορισμός υδρατμών σε αγωγούς
	ΕΝ14790:2017



	
	4. Προσδιορισμός δείκτη αιθάλης  
	ΕΛΟΤ 525.1:1980


*το EN 14385:2004 είναι παρωχημένο καθώς έχει αντικατασταθεί από το EN 14385:2025, κατόπιν απαίτησης του εργαστηρίου
Τόπος  αξιολόγησης :  Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, 1ο χλμ Θέρμης-Αεροδρομίου Μακεδονία Τ.Θ. 60649, 57001, Θέρμη-Θεσσαλονίκη.
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Δ. Κωνσταντινίδης, Ι. Χατζηδημητρίου, Δ. Μαυροδής, 
H αξιολόγηση για τις δραστηριότητες δειγματοληψίας και δοκιμών σε απαέρια εκπομπών από σταθερές πηγές έγινε βάσει των απαιτήσεων του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 όπως περαιτέρω εξειδικεύονται στην ΕΛΟΤ CEN/TS 15675:2008.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 25.04.2025.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 751-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017,  ισχύει μέχρι την 19.06.2028.
           Αθήνα,  19.10.2026
     Κωνσταντίνου Ευάγγελος-Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

Δειγματοληψία





      Δειγματοληψία και Φυσικές δοκιμές
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